Poslední realizovaná stavba Waltera Gropia v Ambergu prošla šetrným čištěním 

Praha, 7. ledna 2026 - Ikonická „Glaskathedrale“ (Glass Cathedral) v bavorském Ambergu – často označovaná jako poslední realizovaná stavba Waltera Gropia – se dočkala důkladného, ale zároveň mimořádně šetrného očištění. V rámci kulturního sponzoringu poskytla společnost Kärcher profesionální techniku a know-how pro odstranění dlouholetých nánosů biologického znečištění z charakteristické betonové střechy památkově chráněného objektu.
Glaskathedrale 
Stavba navazuje na principy školy Bauhaus - důraz na funkci, čisté geometrické formy, pravdivé použití materiálů (beton, sklo) a propojení architektury s průmyslovou výrobou. Ačkoliv byla Glaskathedrale dokončena až po smrti Waltera Gropia, vychází z jeho návrhu a je často označována za jeho poslední realizované dílo, které přenáší myšlenky Bauhausu do kontextu poválečné průmyslové architektury.
Walter Gropius byl německý architekt, teoretik architektury a zakladatel legendární školy Bauhaus, která zásadně ovlivnila podobu moderní architektury, designu i užitého umění 20. století. Ve své tvorbě prosazoval propojení umění, řemesla a průmyslové výroby s důrazem na funkčnost, jednoduchost a sociální rozměr architektury. Jeho realizace i myšlenky se staly základem mezinárodního modernismu a dodnes ovlivňují podobu staveb po celém světě.
Biologické nánosy na betonu: řasy, lišejníky i mechy
Stavba již potřebovala důkladnou očistu. Během desetiletí se na výrazné betonové sedlové střeše usazovaly a rozrůstaly řasy, lišejníky a mechy, které měnily vzhled budovy a zatěžovaly její povrch. Cílem zásahu bylo vrátit střeše původní estetiku – bez zbytečného mechanického namáhání a bez chemických prostředků.
Šetrná metoda pro památkově chráněný objekt
Zvolená metoda využila parní čištění s vysokou teplotou páry – přibližně 95 °C na povrchu – díky níž se nečistoty uvolňují bez použití chemie. Důležité bylo i nastavení velmi nízkého tlaku: při hodnotě nižší než 1 bar hrál samotný „nárazový“ tlak jen okrajovou roli, rozhodující byla teplota a šetrnost. Postup byl schválen příslušným orgánem památkové ochrany.
Průmysloví lezci čistili střechu po sekcích shora dolů
Čištění probíhalo podle pečlivě vypracovaného harmonogramu. Lezci se slaňovali z hřebene střechy a s využitím horkovodních vysokotlakých čističů Kärcher v parní fázi postupně vyčistili 12 samostatných sekcí střešních ploch shora dolů. Výsledek je viditelný na první pohled – povrch je sjednocený a zbavený biologických nánosů, přitom bez poškození podkladu.
