Audiopro představuje řešení Nakymatone. Neviditelné reproduktory rozezní stěny podobně jako tělo hudebního nástroje
Praha, 10. 8. 2026 - Reproduktory už nemusejí být viditelnou součástí místnosti ani určovat podobu jejího interiéru. Společnost Audiopro představuje na českém trhu řešení kanadské značky Nakymatone, které se instaluje přímo do stěn nebo stropů a následně překryje finální povrchovou úpravou. Po dokončení instalace tak v prostoru nezůstávají žádné mřížky, výřezy ani jiné viditelné prvky. Zvuk přitom nevychází z klasické membrány, ale prostřednictvím rezonujícího panelu ukrytého pod povrchem.
„Neviditelné reproduktory nacházejí uplatnění především v interiérech, kde je třeba spojit kvalitní ozvučení s čistým architektonickým řešením. Vedle rodinných domů a bytů může jít například o restaurace, hotely, obchody, galerie, fitness centra, zasedací místnosti nebo domácí kina. Použít je lze všude tam, kde by běžné nástěnné či stropní reprosoustavy narušovaly vzhled prostoru nebo soupeřily o pozornost s nábytkem, uměleckými díly a dalšími prvky interiéru,“ říká Ondřej Žatečka ze společnosti Audiopro.
Místo klasické membrány rezonuje celý panel
Základem řešení Nakymatone je patentovaná technologie Controlled Resonance Technology, zkráceně CRT. Její princip se liší od konstrukce běžného reproduktoru, v němž kuželová membrána pohybem vpřed a vzad rozechvívá okolní vzduch. V případě Nakymatone se na vzniku zvuku podílí celý akustický panel. Ten funguje podobně jako ozvučná deska hudebního nástroje.
Přirovnání ke kytaře, houslím nebo klavíru pomáhá princip technologie vysvětlit. U těchto nástrojů nevytvářejí výsledný zvuk pouze struny. Jejich chvění se přenáší do rezonanční desky a těla nástroje, které zvuk zesílí a rozšíří do okolního prostoru. U panelů Nakymatone spolupracují vnitřní rezonátory s přesně navrženou ozvučnicí a předním akustickým panelem. Právě ten po instalaci přenáší zvuk přes finální povrch stěny či stropu do místnosti.
„Výsledkem je velmi široké vyzařování zvuku s deklarovaným rozptylem 180 × 180 stupňů. V praxi to znamená, že poslech není tolik vázán na jedno přesně vymezené místo jako u úzce směrovaných reproduktorů. Rovnoměrnější pokrytí může být výhodné například v obývacím pokoji, restauraci, prodejně nebo zasedací místnosti, kde se lidé pohybují a nesedí stále v jediném ideálním poslechovém bodě,“ říká Ondřej Žatečka z Audiopro.
Po dokončení splynou se stěnou
Panely se instalují do připraveného otvoru ve stěně nebo stropu tak, aby jejich čelní plocha navazovala na okolní konstrukci. Následně se spoje překryjí a celý povrch se dokončí obdobně jako běžná stěna. Reproduktor může být skrytý pod malovaným sádrokartonem, tapetou, dekorativní omítkou nebo dřevěnou dýhou. Konkrétní postup však musí respektovat doporučenou skladbu a parametry povrchové vrstvy, protože její tloušťka a materiál mohou ovlivnit výsledné akustické vlastnosti.
Správné plánování je proto důležité už během návrhu interiéru nebo stavebních úprav. Po zakrytí panelu totiž není jeho poloha pouhým pohledem rozpoznatelná. Instalační firma musí předem určit nejen rozmístění reproduktorů a kabelových tras, ale také návaznost na osvětlení, vzduchotechniku, nábytek a další vestavěné technologie. Výhodou je naopak možnost ponechat architektovi volnou ruku při práci s povrchy a celkovým vzhledem místnosti.
Široké frekvenční pásmo bez samostatného výškového měniče
Výrobce u panelů s technologií CRT uvádí frekvenční rozsah od 60 Hz do 20 kHz v toleranci ±3 dB. Mají tedy pokrýt podstatnou část slyšitelného pásma prostřednictvím jediného skrytého povrchu, bez nutnosti instalovat samostatný viditelný výškový reproduktor. U sestav určených pro domácí kino nebo poslech hudby s výraznou nejnižší basovou složkou však může být podle charakteru prostoru a požadovaného výkonu vhodné doplnění subwooferu.
„Jednotlivé modely jsou vybaveny konektory Phoenix a integrovanou ochranou proti přetížení. Reproduktory se vyrábějí v Kanadě a mají být využitelné nejen v běžných obytných a komerčních interiérech, ale také v prostředích se zvýšenou vlhkostí, například v koupelnách nebo u bazénů. I zde je však nutné zvolit odpovídající model a dodržet instalační podmínky,“ říká Ondřej Žatečka z Audiopro a dodává: „Řešení není určeno pouze pro novostavby. Instalovat je lze také při rozsáhlejší rekonstrukci, vyžaduje však zásah do stěny nebo podhledu a následné dokončení povrchu. Neviditelné reproduktory tak představují především systémové řešení pro projekty, v nichž se ozvučení plánuje společně s architekturou, elektroinstalací a dalšími technologiemi budovy. Jejich hlavním přínosem není pouze úspora místa, ale možnost dostat zvuk do prostoru, aniž by do jeho vizuální podoby vstupovala další technika.“

