
Bateriový kompaktní mycí stroj a první profesionální bateriový extraktor na světě: novinky z řady profesionálních produktů Kärcher

Praha, 27. května 2022 – Společnost Kärcher rozšiřuje portfolio své profi řady a uvádí na trh nové produkty. Bateriový kompaktní mycí stroj a první profesionální bateriový extraktor.

Bateriový kompaktní mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp - rychlejší vysušení podlahy
Kärcher BR 30/1 C Bp je bateriový kompaktní mycí stroj pro vysoce hygienické údržbové čištění všech typů podlah na malých plochách. Je vhodný pro použití na všech typech podlah, zvláště tam, kde je zapotřebí vyšší hygienická úroveň a rychlejší vysušení podlahy. Lze jej použít kdykoli a kdekoli díky velmi nízké hladině hluku pouze 55 dB (A).
Mycí stroj je vhodný pro mytí tvrdých podlah jako je keramika, porcelán, beton, dále kamenných podlah - mramor, žula, vápenec, ale i měkkých podlah (vinyl, PVC, linoleum atd.). Velmi dobře s ním lze mýt také dřevěné podlahy včetně tvrdého dřeva i laminátu.
Ideální je pro použití v pohostinství při úklidu hotelových pokojů, restaurací či barů, v řetězcích rychlého občerstvení, malých restauracích, kavárnách a dalších provozech. V maloobchodu vynikne jeho flexibilita při úklidu malých obchodů, samoobsluh, škol, zdravotních zařízení a kanceláří.

První profesionální bateriový extraktor na světě Kärcher Puzzi 9/1 BP
Baterivoý extraktor Kärcher Puzzi 9/1 Bp umožňuje mnohem větší mobilitu a úklid všude tam, kde je to potřeba. Vyniká jednoduchostí manipulace, robustní a výkonný stroj, který poskytuje velmi dobré výsledky čištění. Nabízí pohodlnou doba provozu 35 minut s jedním naplněním stroje. 
Maximální svoboda pohybu se hodí při čištění čalounění a textilních ploch v jakémkoli odvětví, ať už jde o hotely nebo pohostinství, servis vozidel nebo čištění budov. Navzdory svému výkonu je tento stroj extrémně tichý, takže je ideální pro použití ve veřejných prostorách. Navíc díky ergonomicky tvarované rukojeti jej lze snadno přenášet jednou rukou. 
Pro dosažení nejlepších výsledků čištění do hloubky vláken je čisticí roztok natlakován a nastříkán hluboko do textilních vláken a poté nasáván zpět spolu s uvolněnými nečistotami. 
