Kärcher představuje dva nové podlahové mycí stroje pro profesionály 

Praha, 17. května 2023 – Společnost Kärcher dále rozšiřuje portfolio své profi řady o dva inovované mycí stroje - kompaktní podlahový mycí stroj Kärcher B 50 W Bp a průmyslový podlahový mycí stroj s posedem B 260 RI Bp.

Kärcher B 50 W Bp
Kompaktní podlahový mycí stroj typu Walk behind s odsáváním Kärcher B 50 W Bp je ideálním zařízením pro efektivní čištění podlah i v mimořádně úzkých prostorech. Maximální odolnost a robustnost zajišťuje kartáčová hlava a sací lišta, které jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, nabízí tak vynikající čištění a odsávání i na strukturovaných plochách a v úzkých zatáčkách. Stroj je vybaven intuitivním displejem, na kterém lze nastavit parametry pro čištění. Dále pomocí aplikace „Machine connect“ lze navíc upravovat rozšířená nastavení a získávat informace zcela jednoduše přes smartphone.
Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu uživatele. Nový dávkovací systém Dose pomáhá navíc při přesném dávkování čisticího prostředku – což šetří náklady a chrání zdroje. Funkce Auto Rinse zajišťuje bezkontaktní čištění nádrže na špinavou vodu, systém Auto-Fill jednoduché plnění nádrže na čistou vodu s automatickým aquastopem. Čistou vodu doplníte bez problémů připojením univerzální hadice na jakýkoli vodovodní kohoutek. 

Kärcher B 260 RI Bp
Podlahový mycí stroj s odsáváním a s posedem B 260 RI Bp na bateriový pohon je vhodný pro čištění velkých prostor jako jsou letištní haly, výstavní prostory, vlaková nádraží či velké skladové haly. Přesvědčí bohatou sériovou výbavou a mimořádně robustními komponenty zvlášť v náročných podmínkách průmyslového prostředí. Funkce Auto Fill pro časově úsporné plnění velké 260 l nádrže na čistou vodu i systém ručního vyplachování nádrže jsou součástí stroje jako i dávkovací systém čisticích prostředků Dose šetrný ke zdrojům. 
Zcela nově vyvinutá válcová kartáčová hlava ušetří díky optimalizované, integrované funkci zametání časově náročné ruční předzametání a snižuje současně riziko ucpání sací lišty. I nově vyvinutá sací lišta a optimalizovaný průtok vzduchu se postarají spolu s oběma neopotřebitelnými EC turbínami o vynikající výsledky odsávání. Jízdní rychlost až 10 km/h a pracovní šířka až 120 centimetrů umožňují plošný výkon v krátkém čase. V případě příliš rychlé jízdy do zatáčky se sensor úhlu natočení kol postará o maximální bezpečnost a stroj zbrzdí. Současně je automaticky optimalizováno nanášení vody v zatáčkách.

Oba podlahové mycí stroje jsou snadno intuitivně ovladatelné a jsou vybaveny tzv. KIK klíčem (Kärcher Inteligentní klíč), který je k dispozici v různých barvách s individuálními uživatelskými právy.
