Jak zajistit ideální výhřevnost krbových kamen.

 A jak často a správně je čistit
Praha, 28. listopadu 2025 – Krbová kamna patří v zimě k nejpříjemnějším zdrojům tepla a atmosféry. Praskání dřeva, tanec plamenů a sálavé teplo vytvářejí doma jedinečné prostředí. Abychom si tento komfort užili naplno a zároveň prodloužili životnost kamen, je potřeba dodržovat několik základních pravidel, a to nejen při samotném topení, ale také při údržbě. 
Před zatopením. 
„Kvalita palivového dřeva má zásadní vliv na výkon, čistotu hoření i množství vznikajících sazí. Dřevo koupené „na zeleno“ je nutné nejprve správně uskladnit a nechat vyschnout. Pokud je příliš vlhké, jeho energetická hodnota klesá a při spalování vzniká více kouře i nečistot, které se rychleji usazují v topeništi i na okolních plochách. Vlhkost dřeva určeného pro spalování v otevřeném topeništi proto zákonem nesmí přesáhnout 25 %,“ říká Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo srovnávače Kalkulátor.cz.
K posouzení připravenosti dřeva lze využít vlhkoměr, ale pomůže i jednoduchý test pomocí nehtu. Pokud je možné nehet snadno vtisknout do řezu dřeva, kde jsou patrné letokruhy, je materiál stále příliš měkký a měl by schnout ještě několik měsíců. Ideálním místem pro skladování je kůlna nebo jiný suchý, dobře větraný prostor chráněný před deštěm.
Po topení. Popel nejlépe odstraní vysavač na popel
Po příjemném večeru u krbu přichází méně oblíbená, ale nezbytná část – úklid popela. Klasické vymetání smetáčkem a lopatkou bývá prašné a nepraktické, a proto stále více majitelů kamen volí vysavače na popel. 
„Před samotným úklidem je nutné nechat popel zcela vychladnout alespoň na teplotu pod 40 °C. Poté lze jednoduše vysát celé topeniště. Pokud během úklidu začne klesat sací výkon, stačí aktivovat automatické čištění filtru – proud vzduchu se na okamžik obrátí a nečistoty z filtru se vyfouknou do nádoby, takže se síla sání obnoví. Při vysypávání kontejneru je vhodné nejprve vyjmout a vyklepat kazetu s plochým filtrem i filtrem na hrubé nečistoty, a teprve poté vysypat samotnou nádobu,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.
Tip na šikovného pomocníka 
Spolehlivým pomocníkem při údržbě krbu je vysavač na popel a suché nečistoty Kärcher AD 4 Premium, který nabízí rychlé a bezpečné odstranění vychladlého popela i běžných nečistot. Je vyroben z nehořlavých materiálů, vybaven robustním 17litrovým kovovým kontejnerem a díky systému čištění filtru stisknutím jednoho tlačítka si udržuje stálý sací výkon. Silný 600W motor v kombinaci s kvalitním filtračním systémem zajišťuje hygienické vysávání bez víření prachu. Jednodílný filtrační systém tvoří plochý skládaný filtr a kovový filtr na hrubé nečistoty, což přispívá k dlouhé životnosti přístroje a jednoduché údržbě.
V praxi oceníte také zkosenou ruční hubici pro čištění hůře přístupných míst, stejně jako možnost proměnit přístroj v klasický vysavač – stačí vyměnit nástavec za podlahovou hubici. Při práci je užitečná i parkovací poloha pro krátké přestávky a snadné uložení celého příslušenství po skončení úklidu. AD 4 Premium tak představuje univerzální řešení, které se postará o čistotu jak kolem krbu, tak v celém domě.
