
Jak a kdy zazimovat AKU sekačku na trávu a robotickou sekačku?
Praha, 8. října 2025 – Zahradní sezóna se pomalu chýlí ke konci a s ní přichází čas připravit na zimu i zahradní techniku. Zatímco nářadí bez elektroniky či baterií lze často jednoduše uložit do kůlny, u moderních zařízení, jako jsou AKU sekačky na trávu a robotické sekačky, je nutná pečlivější příprava. Nesprávné skladování by mohlo vést k poškození elektroniky, zkrácení životnosti baterie nebo zbytečným poruchám.
Kdy sekačku zazimovat
„Po posledním sečení trávy v roce, obvykle na konci října, je vhodný čas přemístit AKU i robotickou sekačku do sucha. Sekačky by rozhodně neměly zůstávat venku, kde by je ohrožoval mráz, vlhkost i prudké změny teplot. Platí to jak pro samotná zařízení, tak i pro jejich baterie a nabíjecí stanice,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.
Jak připravit baterie
Srdcem každé moderní sekačky je lithium-ionová baterie. Pokud je vybijete úplně, výrazně tím klesne jejich životnost. Proto je ideální je před uložením nabít na přibližně 75 %. Baterie skladujte při teplotě mezi 10 a 20 °C, tedy ideálně uvnitř domu. Robotické sekačky s pevně zabudovanou baterií je třeba uložit celé zařízení na suché a bezmrazé místo, například do garáže či sklepa.
Čištění před uložením
Zazimování se neobejde bez důkladného vyčištění. Ať už jde o robotickou nebo AKU sekačku, odstraňte z podvozku, nožů i kol zbytky trávy a hlíny. Robotickou sekačku nikdy nečistěte hadicí nebo vysokotlakým čističem – voda by mohla poškodit elektroniku. Nejbezpečnější je vlhký hadřík nebo měkký kartáč. V případě potřeby můžete použít i stěrku či škrabku na větší nánosy. Pro AKU sekačku na trávu můžete využít mírný proud vody, ale vždy dbejte na to, aby se voda nedostala do motoru či elektrických částí. Pro zbytky trávy a prachu uvnitř doporučujeme využít multifunkční vysavač, který nečistoty vysaje bez rizika poškození.
Péče o nabíjecí stanici a správné skladování
U robotické sekačky nezapomeňte také na nabíjecí stanici. Nejprve odpojte všechny kabely, zakončení chraňte před vlhkostí a mrazem a samotnou stanici uložte na suché místo. Pokud by byly kontakty znečištěné nebo zoxidované, očistěte je jemnozrnným brusným papírem.
„Robotickou sekačku je nejlepší uložit do garáže, sklepa nebo zahradního domku, kde nehrozí vlhkost. AKU sekačku můžete nechat v kůlně či garáži, baterii je však vhodné uložit samostatně v domě, kde je stabilní teplota. Při skladování dbejte na to, aby zařízení stálo na čistém povrchu a nebylo vystaveno přímému kontaktu s vlhkou podlahou,“ upozorňuje Lukáš Rom z Kärcher.
Produkty Kärcher, které vám usnadní práci
K čištění a údržbě před uložením na zimu se výborně hodí několik pomocníků:
Multifunkční vysavač Kärcher WD – ideální pro odstranění trávy, prachu a zbytků hlíny z těžko dostupných míst sekačky. Aku ruční čistič OC 3 – kompaktní přístroj s nádrží na vodu, vhodný pro šetrné opláchnutí kol nebo spodní části sekačky, aniž by hrozilo poškození elektroniky. Čisticí prostředky Kärcher – univerzální čistič RM 626 nebo speciální čisticí prostředky na plasty a povrchy prodlouží životnost plastových dílů a zároveň odstraní mastnotu či zbytky rostlinných olejů z trávy. Aku vysavač na mokré/suché vysávání – praktický pro rychlé vysušení po čištění nebo vysátí vlhkých zbytků trávy.
„Správně provedené zazimování AKU a robotických sekaček vám ušetří na jaře mnoho starostí a zajistí, že zařízení bude fungovat bezchybně i další sezony. Vyplatí se věnovat čas vyčištění, ošetření baterie a uskladnění v suchu. Díky tomu se nejen prodlouží životnost drahé techniky, ale také budete mít jistotu, že první sečení na jaře zvládnete bez zbytečných komplikací,“ dodává Lukáš Rom z Kärcher.
