 

Letní bouřky a karavan. Co zkontrolovat po každém dešti?
Praha, 18. června 2026 –  Léto je pro milovníky kempování a karavanů hlavní sezónou. Spolu s teplým počasím však přicházejí i časté bouřky, přívalové deště a prudké změny počasí. Zatímco většina cestovatelů po dešti řeší hlavně návrat k plánovanému programu, právě vlhkost bývá jedním z největších nepřátel obytných vozů. Mokrá markýza, zatečená voda, vlhké textilie nebo nečistoty zanesené do interiéru mohou během několika dní způsobit nepříjemný zápach, vznik plísní nebo zbytečné opotřebení vybavení.
Mokrá markýza potřebuje pozornost
„Jednou z nejčastějších chyb bývá sbalení mokré markýzy ihned po dešti. Pokud zůstane vlhká několik dní, mohou se na ní objevit plísně, skvrny nebo nepříjemný zápach. Ideální je nechat ji po návratu slunečného počasí co nejdříve rozložit a důkladně vyschnout. Prach, pyl nebo drobné nečistoty lze odstranit měkkým kartáčem a vodou. Na odolnější znečištění postačí jemný čisticí prostředek určený pro venkovní textilie. Důležité je markýzu před opětovným složením vždy nechat dokonale vyschnout,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.
Zkontrolujte střechu a odtokové cesty
Po silném dešti se vyplatí zkontrolovat střechu karavanu, střešní okna, ventilační otvory a odtokové kanálky. Listí, jehličí nebo jiné nečistoty mohou bránit správnému odvodu vody a zvyšovat riziko zatékání. Pozornost si zaslouží také těsnění kolem oken a dveří. Pokud se na nich usazuje špína nebo zůstávají dlouhodobě vlhká, mohou postupně ztrácet pružnost. Pravidelné očištění a základní údržba pomáhají prodloužit jejich životnost.
Největší riziko bývá uvnitř
Zatímco mokrá karoserie obvykle rychle uschne, vlhkost uvnitř karavanu může přetrvávat mnohem déle. Po bouřce bývají v interiéru mokré ručníky, plavky, boty nebo oblečení. Pokud zůstávají ve špatně větraném prostoru, vytvářejí ideální podmínky pro vznik plísní. Po dešti je proto vhodné karavan důkladně vyvětrat, otevřít okna nebo střešní ventilaci a nechat cirkulovat vzduch. Vysušit by se měly i matrace, sedáky nebo jiné textilní části, které mohly navlhnout.
„Lidé často podceňují právě vlhkost v interiéru. Přitom několik dní uzavřeného prostoru s mokrými textiliemi může stačit k tomu, aby se objevil zatuchlý zápach nebo první známky plísní. Pravidelné větrání a rychlé odstranění vlhkosti jsou jedním z nejúčinnějších preventivních opatření,“ vysvětluje Lukáš Rom z Kärcher.
Zkontrolujte větrací mřížky lednice
Málokdo si uvědomuje, že většina absorpčních lednic využívá venkovní ventilační mřížky, které odvádějí teplo vznikající při chlazení. Právě do těchto otvorů se však během deště a větrného počasí snadno dostávají pyl, prach, listí nebo drobný hmyz. Pokud se nečistoty hromadí delší dobu, mohou omezit proudění vzduchu a snížit účinnost chlazení. To se nejvíce projeví během horkých letních dnů, kdy lednice pracuje na hranici svých možností. Vyplatí se proto mřížky po silnějších bouřkách zkontrolovat a případné nečistoty opatrně odstranit.
Majitelé karavanů často řeší čistotu interiéru nebo markýzy, ale na ventilační otvory lednice se zapomíná. Přitom právě jejich zanesení může negativně ovlivnit výkon chlazení v době, kdy je lednice během letní dovolené nejvíce vytížená. Pravidelná kontrola zabere jen několik minut a může předejít zbytečným problémům na cestách-
Bahno a písek nenechávejte zaschnout
Letní bouřky často promění kempy nebo přírodní parkoviště v bahnité plochy. Spolu s mokrými botami se pak do karavanu dostává hlína, písek a další nečistoty. Ty se usazují v podlaze, kobercích, kolejnicích dveří nebo kolem schůdků. Čím déle zůstávají nečistoty na místě, tím obtížněji se později odstraňují. Pravidelné vysátí podlahy nebo rychlé odstranění bahna po návratu do karavanu zabere jen několik minut a výrazně usnadní následný úklid po dovolené. Stejně tak se vyplatí opláchnout podběhy kol, nášlapné schůdky nebo spodní části karoserie, kde se během deště hromadí nejvíce nečistot.
Nezapomeňte na střechu a solární panely
Moderní karavany jsou stále častěji vybaveny solárními panely, střešní ventilací, klimatizací nebo satelitní technikou. Právě tyto prvky však bývají po bouřce často přehlíženy. Na střeše se usazuje jemný prach, pyl nebo nečistoty přinesené větrem, které mohou postupně snižovat výkon solárních panelů a omezovat proudění vzduchu ventilačními otvory. „Mnoho majitelů kontroluje po dešti pouze boky vozidla a markýzu. Přitom nejvíce nečistot zůstává právě na střeše, kam běžně není vidět. U karavanů se solárními panely může pravidelná kontrola a čištění přispět k lepšímu výkonu dobíjení během celé sezóny,“ upozorňuje Lukáš Rom.
Pár minut péče ušetří hodiny práce
Karavan je během léta vystaven výrazně náročnějším podmínkám než po většinu roku. Střídání vysokých teplot, prudkých dešťů, vlhkosti, prachu i pylů představuje kombinaci, která dokáže dát zabrat interiéru i exteriéru vozidla. Průběžná kontrola po každé větší bouřce přitom zabere jen několik minut. Odměnou je čistější prostředí, menší riziko vzniku plísní a delší životnost vybavení. A především větší komfort při dalších cestách, kdy se místo řešení následků počasí můžete soustředit na to nejdůležitější, samotnou dovolenou.
