Kobercový čisticí stroj Kärcher BRC 40/34 C pro velké plochy s chytrým vedením obsluhy SmartSpeed

Praha, 31. července 2026 - Nový kobercový čisticí stroj Kärcher BRC 40/34 C nabízí při extrakčním čištění výkon až 360 m² za hodinu. Vysoké produktivity dosahuje díky kombinaci velkokapacitní nádrže o objemu 34 litrů a pracovní šířky 40 centimetrů. Novinkou je také funkce SmartSpeed, která obsluze pomocí světelné signalizace ukazuje optimální rychlost pojezdu a pomáhá tak zajistit konzistentní výsledky čištění.
Díky výhodnému poměru ceny a výkonu představuje BRC 40/34 C zajímavé řešení také pro větší plochy o rozloze přibližně 200 až 900 m², kde umožňuje ekonomický provoz například v oblasti úklidu budov nebo v hotelnictví, a to i při méně častém využití.
Chytré vedení obsluhy pomocí funkce SmartSpeed
„Funkce SmartSpeed maximálně usnadňuje práci obsluhy během extrakčního čištění. LED indikace průběžně informuje o správné rychlosti pohybu stroje. Zelená signalizace znamená optimální rychlost, rychle blikající červené světlo upozorňuje na příliš rychlý pohyb a pomalu blikající červená naopak na příliš pomalý postup,“ říká Martin Chalupníček ze společnosti Kärcher.
Stroj zároveň nabízí několik pracovních režimů podle míry znečištění. U dvoukrokové metody se nejprve aplikuje voda s čisticím prostředkem, která působí na silně znečištěná místa, a následně se nečistoty odsají. Při běžném udržovacím čištění lze oba kroky provést v jediném pracovním přejezdu. K dispozici je také režim eco!efficiency, který snižuje spotřebu vody a současně zkracuje dobu schnutí čištěných povrchů. Vyčištěné plochy tak mohou být opět uvedeny do provozu v kratším čase.
Důraz na ergonomii a snadnou obsluhu
Při vývoji stroje byl kladen důraz také na komfort uživatelů. BRC 40/34 C je vybaven výškově nastavitelnou rukojetí a velkými transportními koly, která usnadňují manipulaci. Nádrž na odpadní vodu lze vypouštět prostřednictvím hadice, což zvyšuje ergonomii práce. „Průhledná víka nádrže na znečištěnou vodu i sacího systému umožňují obsluze průběžně kontrolovat správnou funkci zařízení. Výhodou je rovněž výměna kartáčů bez použití nářadí. Pokud je potřeba čistit například čalouněné židle nebo další textilní povrchy, lze snadno demontovat sací lištu a nahradit ji ruční rozprašovací hubicí, která je dostupná jako příslušenství. Pro dosažení maximální účinnosti čištění doporučujeme použití prostředku CarpetPro Cleaner RM 764 OA, který je vyroben až z 99 % z obnovitelných surovin,“ říká Martin Chalupníček ze společnosti Kärcher.

Technické parametry modelu Kärcher BRC 40/34 C odpovídají jeho zaměření na efektivní čištění středně velkých a větších kobercových ploch. Stroj disponuje pracovní šířkou 400 mm a sací šířkou 480 mm, což přispívá k vysokému plošnému výkonu až 360 m² za hodinu. O čištění se stará čerpadlo s tlakem 100 psi. Nádrž na čistou vodu pojme 34 litrů, zatímco objem nádrže na znečištěnou vodu činí 27 litrů, což umožňuje delší práci bez nutnosti častého doplňování nebo vyprazdňování. Zařízení je určeno pro napájení ze standardní elektrické sítě 230 V. Celkové rozměry stroje jsou 850 × 450 × 1100 mm (délka × šířka × výška), díky čemuž nabízí dobrou manévrovatelnost při zachování vysoké kapacity a výkonu.
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Díky velkokapacitní nádrži a pracovní šířce 40 cm dosahuje kobercový čisticí stroj Kärcher BRC 40/34 C výkonu až 360 m² za hodinu.
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Na kobercových plochách o velikosti 200 až 900 m² představuje BRC 40/34 C ekonomické řešení i při méně častém používání v úklidových službách nebo hotelnictví.
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Různé pracovní režimy, nová funkce SmartSpeed a průhledná víka nádrží usnadňují každodenní obsluhu a kontrolu správného provozu stroje.
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Ergonomii práce podporuje také vypouštění znečištěné vody pomocí hadice.
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